[bookmark: _Toc35595364]Anexo II – Memoria Descriptiva
Información resumen de la empresa tambera. 
	Información del Productor solicitante

	Tipo de tenencia
Marque (X) la opción que mejor justa a su condición
	
	Arrendatario 
	☐
	
	
	Propietario
	☐
	
	
	Tenedor
	☐
	Nombre:
	

	Apellido:
	

	CUIT:
	

	Nombre Societario:
	

	Partido:
	
	Localidad
	

	Nomenclatura catastral:

	Información del establecimiento

	Nº registro provincial [footnoteRef:1] [1:  Otorgado por la Dirección de lechería del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires.] 

	

	Nº de RENSPA[footnoteRef:2] [2: Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.] 

	

	Punto de referencia satelital (GPS)[footnoteRef:3] [3: Será referenciado a la tranquera del establecimiento] 

Completar las coordenadas
	Latitud:
	Longitud:

	Promedio anual de Vacas en ordeñe (VO):
Completar
	
	Producción Promedio diaria (litros de leche):
Completar
	

	Superficie potencial con capacidad de uso agronómico (ha):
(Superficie total es la suma de la propia más la arrendada restando las superficies en zonas de restricción)

	

	Sistema de Gestión de Efluentes

	Tipo de trámite 
Marque (X) el motivo por el cual dará inicio al proceso de solicitud del trámite

	
	Inicial
	
	☐

	
	
	Renovación
	
	☐

	
	
	Actualización
	
	☐

	Destino final de los Efluentes
Marque (X)
	Uso Agronómico
	☐
	
	Cesión a un tercero 
	☐

	¿Cuenta usted con un Sistema de almacenamiento/ tratamiento?
Completar
	Si             ☐
	No
	☐

	
	Cantidad de lagunas:
	

	
	Capacidad de 
almacenamiento (m3):
	




[bookmark: _Toc35595365]Anexo III – Volúmenes de captación. Alternativas
Información sobre la extracción y uso eficiente del recurso agua. 
	Información sobre captación de agua

	Información de fuentes de agua
Marque (X) las fuentes de agua que utiliza diariamente
	Abastecimiento de red
	☐

	
	Captación por bombeo
	☐

	
	Captación agua de lluvia
	☐

	
	Extracción por molino de viento
	☐ 

	Sistema de medición de agua por caudalímetros
Marque (X)
	Si          ☐
	No        ☐

	
	Caudal total
(m3/dia):
	NOTA: en el caso de no poseer caudalímetro se estimará el caudal total diario con la información aportada en este proceso

	Información sobre uso eficiente del agua

	¿Realiza prácticas de Reutilización de agua?
	Si        ☐
	No       ☐

	Prácticas de uso eficiente del agua

Marque (X) las prácticas que utiliza diariamente
	Intercambiador de calor de placa (ICP)
	Encendido en simultaneo de una bomba de agua con la bomba de leche
	☐

	
	
	Recuperación de agua de ICP en sistema cerrado en invierno
	☐

	
	
	Recuperación de agua de ICP en bebida animal
	☐

	
	
	Recuperación de agua de ICP para lavado de piso de la sala de ordeñe
	☐
	
	Lavado de corrales
	Reúso del agua del ICP para lavado de pisos
	☐

	
	
	Uso de escurridores de madera, mojado de corral previo ingreso animales y mangueras de alta presión
	☐

	
	
	Flushing con recupero de agua de lluvia y/o de aguas sucias
	☐

	
	Preparación de pezones
	Mangueras sin corte
	☐

	
	
	Mangueras con válvula de corte (lavateta)
	☐

	
	
	No uso agua – Limpieza en seco
	☐

	
	
	Reúso del agua del placa en esta actividad
	☐

	
	Lavado de máquina
	Reúso del agua del placa en esta actividad
	☐

	
	Lavado de equipo de frío
	Reúso del agua del placa en esta actividad
	☐
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Información sobre generación, conducción y captación del purín.
	Información sobre la generación del purín

	Sala de ordeñe
Marque (X) la opción que mejor ajusta a su condición
	Indique cantidad de bajadas:
	

	
	Indique la cantidad de rodeos de ordeñe diarios:
Sin contar el rodeo sanitario
	

	
	Indique el tiempo total de duración por cada ordeñe (min)
	

	
	Estructura para ordeñe
	Brete a la par
	☐

	
	
	Espina de pescado
	☐

	
	
	Otro (especificar)
	☐
	
	Posee canaletas en el techo
	Si
	☐

	
	
	No
	☐

	
	Líquidos de pisos al salir de la sala escurren por…
	Zanja natural
	☐

	
	
	Canaleta hormigón
	☐
	
	
	Canaleta PVC
	☐

	
	
	Canaleta tierra
	☐
	
	
	Otro (especificar)
	☐
	
	Líquidos de pisos al salir de la sala escurren hacia…
	Sala de espera contigua
	☐
	
	
	Colector común con la sala de espera
	☐
	
	
	Inmediato al campo
	☐
	
	
	Otro (especificar)
	☐
	Corral/Sala de espera 
Marque (X) la opción que mejor ajusta a su condición
	Material del piso
	Hormigón
	☐
	
	
	Tierra
	☐
	
	
	Otro (especificar)
	☐
	
	Tipo y material de cobertura
	Sin techar
	☐
	
	
	Techo de chapa
	☐
	
	
	Media sombra
	☐
	
	
	Otro (especificar)
	☐
	
	Para techos rígidos, ¿el desagüe del pluvial tiene colector y canaleta?

	
	Si     ☐
	No   ☐
	

	
	Desagota al piso de la sala            ☐
	
	

	
	Desagota y escurre al campo        ☐
	
	

	
	Recolecta para posterior reúso      ☐
	
	

	
	Otro (especificar)                            ☐
	
	

	
	Líquidos de pisos al salir escurren por…
	Zanja natural 
	☐
	
	
	Canaleta hormigón
	☐
	
	
	Canaleta PVC
	☐
	
	
	Canaleta tierra
	☐
	
	
	Otro (especificar)
	☐
	
	Líquidos de pisos al salir escurren hacia…
	Canaleta de conducción a la laguna
	☐
	
	
	Canaleta de conducción al campo
	☐
	
	
	Canaleta de conducción a estructura de separación o filtro
	☐
	
	
	Otro (especificar)
	☐
	Pista de alimentación
Marque (X) la opción que mejor ajusta a su condición
	No tiene
	
	☐
	
	Es un corral rotativo
	
	☐
	
	Comederos
	Móviles 
	☐
	
	
	Fijos con piso de tierra
	☐
	
	
	Fijos con piso de concreto
	☐
	
	Bebederos
	No posee
	☐
	
	
	Fijo con piso de tierra
	☐
	
	
	Fijo con piso de concreto
	☐
	
	Material del piso
	Hormigón
	☐
	
	
	Tierra
	☐
	
	Tipo de cobertura
	Sin techar
	☐
	
	
	Techo de chapa
	☐
	
	
	Media sombra
	☐
	
	Frecuencia de limpieza (veces al año)
	0
	☐
	
	
	1 a 3
	☐
	
	
	4 a 6
	☐
	
	
	Mayor a 6
	☐
	Playón de almacenamiento de purines secos/sólidos
Marque (X) la opción que mejor ajusta a su condición
	No tiene
	
	☐
	
	Material del piso del separador de sólidos
	Hormigón
	☐
	
	
	Tierra
	☐
	
	Material del piso del playón de apilado 
	Hormigón
	☐
	
	
	Tierra
	☐
	Información sobre el almacenamiento del purín

	Sistema de almacenamiento o tratamiento
Complete y marque (X) la opción que mejor ajusta a su condición
	Distancia lineal mínima entre esta área y las opciones que correspondan (m)
	Sala de ordeñe:
	

	
	
	Bomba de extracción:
	

	
	
	Molino:
	

	Laguna Nº 1
Complete y marque (X) la opción que mejor ajusta a su condición
	Dimensiones aproximadas de diseño (m)

	
	Largo:
	Ancho:
	Profundidad:

	
	Material de impermeabilización
	No posee
	            ☐

	
	
	Geomembrana
	            ☐

	
	
	Otro (especificar)
	            ☐

	Laguna Nº 2
Complete y marque (X) la opción que mejor ajusta a su condición
	Dimensiones aproximadas de diseño (m)

	
	Largo:
	Ancho:
	Profundidad:

	
	Material de impermeabilización
	No posee
	          ☐

	
	
	Geomembrana
	          ☐ 

	
	
	Otro (especificar)
	          ☐

	Laguna Nº 3
Complete y marque (X) la opción que mejor ajusta a su condición
	Dimensiones aproximadas de diseño (m)

	
	Largo:
	Ancho:
	Profundidad:

	
	Material de impermeabilización
	No posee
	                 ☐

	
	
	Geomembrana
	          ☐

	
	
	Otro (especificar)
	          ☐

	Laguna Nº 4
Complete y marque (X) la opción que mejor ajusta a su condición
	Dimensiones aproximadas de diseño (m)

	
	Largo:
	Ancho:
	Profundidad:

	
	Material de impermeabilización
	No posee
	          ☐

	
	
	Geomembrana
	          ☐

	
	
	Otro (especificar)
	          ☐
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Información sobre la planificación del uso responsable del purín. 
	Información para el Plan de Uso Agronómico (PUA)

	Detalle de la superficie
Complete la opción que mejor ajusta a su condición
	Superficie potencial con capacidad de uso agronómico (ha)
(Superficie total es la suma de la propia más la arrendada restando las superficies en zonas de restricción)

	
	Propias:
	Arrendadas:

	Planificación agrícola y forrajera

	Participación de los cultivos en la rotación (%):
Complete con % las opciones que mejor ajusta a su planificación
	Presupuestación de fertilizantes promedio (kg/ha.año)
Complete para cada cultivo la cantidad que mejor ajusta a su planificación

	Clase
	Cultivo
	(%)
	Urea
	UAN
	FMA
	FDA
	SFT
	Otro (especificar)

	Silo
	Mz
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sg
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cer
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rg
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	
	
	
	
	
	

	PPL
	Imp
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pro
	
	
	
	
	
	
	

	PPG
	Imp
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pro
	
	
	
	
	
	
	

	PPPol
	Imp
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pro
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Rg
	
	
	
	
	
	
	

	
	Av
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cen
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tri
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ttle
	
	
	
	
	
	
	

	VV
	Sg
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sj
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mh
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mz
	
	
	
	
	
	
	

	Granos
	Gr
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sj
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mz
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sg
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tri
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ceb
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cen
	
	
	
	
	
	
	

	
	Av
	
	
	
	
	
	
	

	Otro
(especificar)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uso agronómico del purín

	Presupuestación de las dosis de purín
Complete para cada año la cantidad que mejor ajusta a su planificación
	
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4

	
	Líquido (m3/ha)
	
	
	
	

	
	Sólido (kg/ha)
	
	
	
	

	Planificación del momento de aplicación del purín
Indique para cada año con (X) el momento de aplicación de su planificación
	
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	Año 4

	
	Ene
	
	
	
	

	
	Feb
	
	
	
	

	
	Mar
	
	
	
	

	
	Abr
	
	
	
	

	
	May
	
	
	
	

	
	Jun
	
	
	
	

	
	Jul
	
	
	
	

	
	Ago
	
	
	
	

	
	Sep
	
	
	
	

	
	Oct
	
	
	
	

	
	Nov
	
	
	
	

	
	Dic
	
	
	
	

	Plan de contingencia

	Detalle la opción elegida en su plan de contingencia
Complete y marque (X) la opción que mejor ajusta a su condición
	Traslado y vuelco a curso de agua próximo
	☐
	
	Sistema de aplicación propio que flexibiliza el UA planificado
	☐
	
	Contratación de servicio de aplicación 
	☐
	
	Cesión a terceros
	☐
	
	
	
	



Siglas: PPL: Pastura permanente de leguminosa; PPG:Pastura permanente de gramínias; PPPol: Pastura permanente polifítica; VV: verdeo de verano; VI: verdeo de invierno; Mz: maíz; Sg: sorgo; Cer: cereales; Rg: raigrás; PP: pastura permanente; Imp: implantación; Prod: producción; Av: avena; Cen: centeno; Tri: trigo; Ttle: triticale; Sj: soja; Mh: moha; Gr: girasol; Ceb: cebada; FDA: fosfato diamónico; FMA: fosfato monoamónico; SFT: superfosfato triple; 



Información complementaria

	Recuerde tener disponible para adjuntar a la presente información los análisis físico – químicos para cada perforación

	¿Posee en el área de ordeñe instalaciones sanitarias para el personal?
	No ☐
	

	
	Si ☐
	Indique la distancia mínima entre el pozo absorbente y una perforación (m):
	completar


Memoria técnica – Croquis del establecimiento
	Croquis – Obligatorio
Indicar la ubicación de las perforaciones existente, instalaciones de ordeñe y acopio de purines. En el caso de baños, cámara séptica y pozo absorbente.

	
Pegar aquí la imagen o adjuntarla con la información
Ejemplo: Imagen de Google Maps con etiquetas o puntos que identifiquen: 
Perforaciones
Pozos Sépticos
Instalaciones
Lagunas


Memoria Técnica para Perforaciones
Completar una tabla por cada perforación con sistema de bombeo (no molinos). Copiar y pegar debajo en caso de necesitar mas de una.
	Características generales- Obligatorio

	Nº de perforación: 1 de 5
	Nombre vulgar con que se conoce la perforación Denominación:                

	Capacidad de la bomba instalada (HP):          
	Caudal de explotación diario
(m3/d):                                     
	

	¿La calidad de agua de la perforación es apta para consumo animal?
	Si ☐
	No ☐

	¿Posee caudalímetro instalado?
	Si ☐    (completar tipo, modelo y marca) 
	No ☐

	
	Tipo: 
	

	
	Modelo:
	

	
	Marca:
	

	Características constructivas – Obligatorio – Ver esquema Anexo para ayuda 

	Profundidad de la perforación (m):           
metros boca abajo del pozo 

	Seleccione la opción que corresponda sobre el acuífero que alumbra
	Pampeano
	☐

	
	Puelches
	☐

	
	Chásico (BB)
	☐

	
	Desconoce
	☐

	
	Otro (indique): 

	Cañería de aislación:
Seleccione la opción que mejor ajuste
	Diámetro: 
(indique unidad)

	
	Material: 

	Cañería de impulsión:
Seleccione la opción que mejor ajuste
	Diámetro: 
(indique unidad)

	
	Material: 

	¿Posee pre - filtro?
Seleccione la opción que mejor ajuste
	Si
	☐

	
	No
	☐

	
	Desconoce
	☐

	¿Posee filtro?
Seleccione la opción que mejor ajuste
	Si
	☐

	
	No 
	☐

	
	Desconoce
	☐

	Características en superficie – Obligatorio -  Ver esquema Anexo para ayuda

	¿Posee canilla para la toma de muestras?
	Si
	☐

	
	No
	☐

	¿Posee en la perforación sección para registro de niveles?*
	Si
	☐

	
	No
	☐

	¿Existe en la perforación sello sanitario?
Seleccione la opción que mejor ajuste
	Si
	☐

	
	No
	☐

	
	Desconoce
	☐



*La sección para registro de niveles es un espacio destinado al monitoreo del nivel de napa mediante una sonda de medición de niveles



Datos complementarios a aportar por el solicitante
Los siguientes ítems son de carácter optativo por lo que queda a voluntad del solicitante enviarlos. La ADA en sus facultades podrá solicitar los mismos en caso de que lo considere necesario.
· Describir el estado General de construcción, ubicación y mantenimiento de la perforación. 
· Describir el estado de la boca de la perforación (Protección Sanitaria). 
· Aportar información sobre el registro de Análisis de calidad del agua y la evaluación de cambios.
· Plan de monitoreo y registro de la profundidad del acuífero freático de la zona. (medición de Nivel Estático y Dinámico)

Anexo: esquemas de perforaciones
Los siguientes esquemas son facilitados para que el productor/asesor pueda valerse de ellos para completar los datos solicitados en la memoria técnica.
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